**Учреждения культуры, в которых проведён капитальный ремонт в 2021 году**

**(полный перечень работ, объём и источники финансирования) (тыс. рублей).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Виды работ | Объем затрат всего | ОБ | МБ | ФБ |
| 1 | ЦДК | **Внутренние работы**: замена оконных, дверных проемов, блоков во всех помещениях учреждения, замена полов во всех помещениях, внутренняя отделка и декоративная покраска стен, новый подвесной потолок «Армстронг», установлена новая сцена в зрительном зале.  **Наружные работы:** замена кровельного покрытия шифер на металлочерепицу, проведены работы по усилению несущих конструкций чердачных покрытий и перекрытий, замена порога входной группы и запасного выхода, утепление наружных стен здания Дома культуры минераловатными плитами с последующей штукатуркой стен и декоративной штукатуркой Декор Короед, проведены работы по устройству отмостки вокруг здания.  **Проведены работы по внутренней системе водоснабжения и канализации и работы по наружной сети водоснабжения и канализации.**  В Доме культуры полностью обновлена и заменена система водоснабжения. Выполнены так же работы по внутренней системе и наружной сети канализации.  С целью создание нормальных бытовых условий и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния учреждения в Доме культуры выполнены работы по установке сантехнических узлов и санитарно-бытовой комнаты для технических работников. Установлены водонагреватели.  Проведены работы по наружнему пожаротушению, осуществляемого через пожарный гидрант и работы по внутреннему пожаротушению.  **Работы по отоплению, вентиляции и кондиционированию.**  Проведена замена отопительной системы, установлена вентиляция в санузлах, установлены кондиционеры.  **Работы по электроснабжению**.  В Доме культуры проведена замена электропроводки. Проведены работы по электроснабжению внутри здания и снаружи. Выполнены работы по установке молниезащиты, антиобледению и заземлению.  **Работа по сети связи**.  В Доме культуры установлены:  - автоматическая пожарная сигнализация;  - система оповещения и управления эвакуацией  людей;  - система оповещения ГО и ЧС;  - система видеонаблюдения;  - система «тревожная кнопка»  **Благоустройство прилегающей территории**  Проведены работы по частичному ограждению Дома культуры кованным забором и профильным листом. Выполнено покрытие тротуарной плиткой прилегающей территории, приобретены скамейки. | 25 725, 9 | 3 847, 3 | 77, 22 | 21 801,4 |
| 2 | ДШИ | **Внутренние работы**: замена оконных, дверных проемов, блоков во всех помещениях учреждения, замена полов во всех помещениях, внутренняя отделка и декоративная покраска стен, новый подвесной потолок «Армстронг». **Наружные работы:** замена кровельного покрытия, замена порога входной группы и запасного выхода, утепление наружных стен здания минераловатными плитами с последующей штукатуркой стен и декоративной штукатуркой Декор Короед, проведены работы по устройству отмостки вокруг здания.  **Проведены работы по внутренней системе водоснабжения и канализации и работы по наружной сети водоснабжения и канализации.**  В ДШИ полностью обновлена и заменена система водоснабжения. Выполнены так же работы по внутренней системе и наружной сети канализации.  С целью создание нормальных бытовых условий и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния учреждения выполнены работы по установке сантехнических узлов и санитарно-бытовой комнаты для технических работников. Установлены водонагреватели.  Проведены работы по наружнему пожаротушению, осуществляемого через пожарный гидрант и работы по внутреннему пожаротушению. | 15885,4 | 15663,0 | 222,4 | - |
| 3 | Дзержинский СДК | **Благоустройство прилегающей территории**  Территория сельского Дома культуры полностью огорожена металлическим забором, установлено уличное освещение, проложены тротуарные дорожки, установлены скамейки, заменили старую детскую площадку новыми игровыми элементами.  **Укрепление мат.технической базы**  Приобретение мебели, оборудования, одежды сцены. | 1993,2  575,2 | 1993,2  445,0 | **-**  5,3 | -  2 124,9 |