**ПЯМЯТКА ЖИТЕЛЯМ КАШИРСКОГО РАЙОНА**

**ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ**

Любые работы в водопроводно-канализационных колодцах (выгребных ямах) на частном подворье сопряжены с опасностью для здоровья и жизни людей, поэтому техническое обслуживание колодца (выгребных ям) должно осуществляться **только специалистами и организациями, имеющими лицензию на проведение подобных работ.**

В связи с высокой опасностью скопления в выгребной яме взрывоопасных и отравляющих газов (метан, окись углерода, сернистый газ, аммиак, сероводород, углекислый газ или комбинации различных газов), **работать в выгребной яме допускается** **только с использованием средств индивидуальной защиты (от двух-трех вдохов газа человек теряет сознание).**

Не следует самостоятельно открывать и чистить колодец (выгребную яму) до приезда бригады профессионалов, а также проверять уровень заполнения выгребной ямы источниками света с открытым огнем (спичками, зажигалкой и пр.) поскольку это может спровоцировать взрыв **(метан-взрывоопасный газ!).**

**УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС**

- Обеспечить надлежащее содержание участка вблизи люка выгребной ямы: не допускать хранение строительных материалов, горюче-смазочных и легковоспламеняющихся веществ и т.п.;

- Обеспечить беспрепятственный подъезд к люку специализированной технике для проведения необходимых работ;

- Разместить на месте нахождения люка опознавательный знак.

**ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ПРОВАЛА В ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К НЕЙ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ**

**КРЫШКА ЛЮКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЫТА, НЕ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ЕЕ ОБРУШЕНИЕ.**

**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 112**